超净工作室使用注意事项
1每次使用超净工作台时，应先开启超净工作台上的紫外灯，紫外照射20分钟后使用。
2开启超净工作台风机电源，关闭紫外灯，抬起挡风玻璃,并用75%的酒精擦拭消毒工作台面。
3整个实验过程过程中，应按照无菌操作规程操作。
4操作结束后，清理工作台面，将所有废弃物带出实验室,用消毒液擦拭工作台面，拉下挡风玻璃，关闭风机及照明开关。 
5如遇机组发生故障，应立即通知实验室管理员，由专业人员检修合格后继续使用。
6定期（一般为一周）对环境周围进行灭菌工作，同时用脱脂棉沾75%酒精将紫外灯表面擦干净。
7请保持室内清洁，每次实验结束后打扫超净工作室卫生,定期用消毒液对超净工作室进行灭菌处理。
酒精及及酒精灯使用注意事项
酒精使用注意事项：
1. [bookmark: _GoBack]使用现场必须配备灭火器，使用前要检查灭火器是否有效。
2. 使用时每次取用后必须立即将容器上盖封闭，严禁敞开放置。
3. 擦拭过程中对物体上残留的酒精须擦净。
4. 使用过的毛巾等布料清洁工具，在使用完成后应用大量清水清洗后放通风处晾干。
5. 酒精燃烧灭火处置：可用湿毛巾、湿衣物、灭火毯覆盖灭火，也可使用灭火器进行灭火。严禁使用水泼或干燥的毛巾、衣物进行扑打，否则若被酒精引燃，火势将蔓延扩散，越烧越大。
酒精灯使用注意事项：
1. 使用酒精灯前，要检查一下灯芯，如果灯芯顶端不平或已烧焦，就要剪去少许，还要检查灯里有无酒精。
2. 向灯里添加酒精要使用漏斗，灯内的酒精量不能超过酒精灯容积的2/3,过满容易因酒精蒸发而在灯颈处起火。绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精，以免失火。
3. 绝对禁止拿酒精灯到另一已经燃着的酒精灯上去点火，以免失火。
4. 灯内酒精耗到少于容积1/4以下时应及时补充，因酒精过少既容易烧焦灯芯，又容易在灯内形成酒精与空气的爆炸混合物。
5. 酒精灯的火焰只能用灯帽盖灭，绝不可用嘴吹灭。
6. 酒精灯不用时，必须盖上灯帽。
7. 使用酒精灯要随时准备好湿布。使用酒精灯要小心，不要碰倒，万一洒出的酒精在桌上燃烧起来，应立刻用湿抹布扑盖！

