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PowerPac Basic电泳仪使用指南
PowerPac Basic电泳仪提供电泳中所需的恒流或恒压电流，并可提供限流或限压以及短路保护。

其输出参数为：

电压：10-300V       电流：4-400mA

功率：75W（最大）  时间：0-999min
步骤     过程





描述                           
1．    打开电源                    电源开关在仪器右侧

                                   开机默认设置是恒压，显示数字为0                                    
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	步骤     过程





描述

	6．   设定电泳时间


	7．   开始运行                 


	8．  观察和编辑运行参数           在运行过程中可以观察电流/电压数值                                  

或对恒流/恒压值重新进行编辑输入



	8．     暂停运行

   



	9．     终止运行
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	10．    关闭电泳仪电源             之前，先Stop运行



限流/压是为了得到更漂亮的电泳结果。如不设定，系统默认为300V或400mA。可根据应用自行设定





限电压


限电流








设定限制参数





如选择的是恒压，则数值代表电压值，如选择的是恒流，则数值代表电流值





按上下钮调节数值





按Constant钮选择要设定为恒数的参数：恒压或恒流。LED上的数字代表其数值





选择输出需恒定的参数





正确接法							错误接法





注意电源线上有红/黑标记
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连接电泳槽等设备





LED显示灯在Run的位置亮
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按上下钮来调节时间，如60min，系统会在运行60min中后自动停止；如不设定，系统会在人工按Stop钮以后停止
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在暂停状态下可：


重新接线；重新设定参数；








如是定时的程序，系统会自动停止运行；


如是不定时的程序，按Stop钮终止











上海办事处：021-63052255           北京办事处：010-82675748        广州办事处：020-87771498


  免费维修电话：800-820-5567


