制冰机PB1100操作规程
[bookmark: _GoBack]1、开机前必须检查自动供水装置正常（连接制冰机水龙头处于开的状态）；排水口处废水盆清空。
2、插上电源，开机，制冰机开始工作，机器进入制冰状态。
3、压缩机启动3分钟开始出冰，10分钟正常出冰。
4、当储冰箱内冰量达到实验要求，关闭电源，机器停止工作。
5、取走全部冰块，冰铲放回原处。

注：保持储冰箱门关闭，保持冰铲清洁；
机器运行时，切不可切断水源（关闭水龙头）；
关机后，至少间隔10分钟再开机。
