过锰酸钡化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 过锰酸钡
化学品英文名称： | barium permanganate
中文名称2： | 高锰酸钡
英文名称2： | permanganic acid,barium salt
技术说明书编码： | 2373
CAS No.： | 1448
分子式： | Ba(MnO4)2
分子量： | 375.22

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
过锰酸钡 1448

第三部分：危险性概述

健康危害： | 对眼睛、粘膜和皮肤有刺激性。急性中毒多为误服所致。出现流涎、恶心、腹痛、腹泻、脉缓，脉律不齐，血压下降，可因呼吸肌麻痹、严重心律紊乱而死亡。
环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险： | 本品助燃，剧毒，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。用2％～5％硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 强氧化剂。遇硫酸、过氧化氢发生剧烈反应。与有机物、铵盐形成爆炸性混合物。受热或经摩擦、震动、撞击可引起燃烧或爆炸。
有害燃烧产物： | 氧化钡、氧化锰。
灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿密闭型防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与硫酸、铵盐、乙醇、过氧化氢、还原剂、甘油接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与硫酸、铵盐、乙醇、易（可）燃物、过氧化氢、还原剂、甘油、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 0.2(MnO2)(mg/m3)
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | 0.5mg(Ba)/m3
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 磷酸-高碘酸钾比色法;火焰原子吸收光谱法
工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。
呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿密闭型防毒服。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状： | 紫褐色至黑色有光泽的结晶或粉末。
熔点(℃)： | 200(分解)
沸点(℃)： | 无资料
相对密度(水=1)： | 3.77(20℃)
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 无意义
临界压力(MPa)： | 无意义
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 溶于水。
主要用途： | 用作干电池的原料、强消毒剂及用于高锰酸盐的制造。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 硫酸、铵盐、乙醇、易燃或可燃物、过氧化氢、强还原剂、甘油。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 在规定的处理厂处理和中和。破损容器禁止重新使用，要在规定场所掩埋。量小时，用含有50% 以上漂白剂的稀碱液（PH=10~11）处理。通过漂白剂的加入速度控制反应温度。若必须，调节PH值。静置一晚，小心将PH调至 7 ，反应可能放出气体。滤出固体做掩埋处置。 通过加入硫化物沉淀重金属。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 无资料
UN编号： | 51050
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、醇类、易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、醇类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。