钒化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 钒
化学品英文名称： | vanadium
技术说明书编码： | 2048
CAS No.： | 7440-62-2
分子式： | V
分子量： | 50.94

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
钒 7440-62-2

第三部分：危险性概述

健康危害： | 金属钒的毒性很低。钒化合物（钒盐）对人和动物具有毒性，其毒性随化合物的原子价增加和溶解度的增大而增加，如五氧化二钒为高毒，可引起呼吸系统、神经系统、胃肠和皮肤的损害。
环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险： | 本品可燃。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 其粉体遇高温、明火能燃烧。
有害燃烧产物： | 氧化钒。
灭火方法： | 采用干粉、二氧化碳、砂土灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 1[钒铁合金]
前苏联MAC(mg/m3)： | 0.1[按V2O5]
TLVTN： | 钒铁合金 1mg/m3
TLVWN： | 未制订标准
监测方法： | 催化极谱法
工程控制： | 一般不需要特殊防护，但需防止烟尘危害。
呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护： | 必要时，戴安全防护眼镜。
身体防护： | 穿一般作业防护服。
手防护： | 戴防化学品手套。
其他防护： |

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 银白色金属。
熔点(℃)： | 1820士10
沸点(℃)： | 3000
相对密度(水=1)： | 5.87
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无资料
临界温度(℃)： | 无意义
临界压力(MPa)： | 无意义
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无资料
引燃温度(℃)： | 500(粉云)
爆炸上限%(V/V)： | 无资料
爆炸下限%(V/V)： | 220(g/m3)
溶解性： | 溶于硝酸、王水及浓硫酸等。
主要用途： | 主要用于制合金钢和催化剂。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强酸、强氧化剂。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。若可能，回收使用。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 无资料
包装类别： | Z01
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；车间空气中钒及其化合物卫生标准 (GB 11722-89)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。