二氟化氧化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 二氟化氧
化学品英文名称： | difluorine monoxide
中文名称2： | 一氧化二氟
英文名称2： | oxygen difluoride
技术说明书编码： | 35
CAS No.： | 7783-41-7
分子式： | F2O
分子量： | 54

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
二氟化氧 7783-41-7

第三部分：危险性概述

健康危害： | 较高浓度接触本品一定时间，可发生迟发性刺激症状，表现有头痛、头昏、胸闷、恶心、咳嗽、气急等。严重者可导致肺水肿。皮肤接触一定压力下的高浓度本品可造成灼伤。
燃爆危险： | 本品助燃，有毒，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 若有灼伤，就医治疗。
眼睛接触： |
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： |

第五部分：消防措施

危险特性： | 氧化性极强。受热分解产生有毒的烟气。与许多物质包括水蒸气和空气可产生剧烈反应，甚至发生爆炸。
有害燃烧产物： | 氟化氢。
灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离450m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴空气呼吸器，穿密闭型防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。防止气体或蒸气泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止受潮。应与易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 1[F](mg/m3)
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | 未制定标准
TLVWN： | ACGIH 0.05ppm,0.11mg[F]/m3
监测方法： | 离子选择性电极法；氟试剂－镧盐比色法
工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。
呼吸系统防护： | 空气中浓度较高时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿密闭型防毒服。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 无色、有轻微刺激的气体。
熔点(℃)： | -223.8
沸点(℃)： | -144.8
相对密度(水=1)： | 1.90(-224℃,液体)
相对蒸气密度(空气=1)： | 1.43
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | -58
临界压力(MPa)： | 0.5
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
主要用途： | 用于氧化和氟化反应。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 易燃或可燃物。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：300mg/m3，1小时(大鼠吸入)；137mg/m3，1小时(小鼠吸入)

第十二部分：生态学资料

这部分暂无资料

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 23014
UN编号： | 2190
包装类别： | Z01
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 铁路运输时须报铁路局进行试运，试运期为两年。试运结束后，写出试运报告，报铁道部正式公布运输条件。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.3 类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质的液化或压缩品被划为第一类 A级无机剧毒品。