硝酸铀酰化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 硝酸铀酰
化学品英文名称： | uranyl nitrate hexahydrate
中文名称2： | 硝酸铀
英文名称2： | dinitratodioxouranium,hexahydrate
技术说明书编码： | 2874
CAS No.： | 10102-06-4
分子式： | UO2(NO3)2·6H2O
分子量： | 502.14

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
硝酸铀酰 ≥98% 10102-06-4

第三部分：危险性概述

健康危害： | 对眼睛、皮肤和粘膜具腐蚀性和刺激性。有放射性元素的损伤作用。急性中毒可致肾损害，中毒性肝炎，甚至致死。慢性损害为造血系统损害。
燃爆危险： | 本品助燃，有毒，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤，具放射性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧时产生大量放射性灰尘。具有放射性。
有害燃烧产物： | 氮氧化物、氧化铀。
灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防辐射服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用干燥的砂土、蛭石或其它惰性材料覆盖。用洁净的铲子收集于密闭容器中。大量泄漏：在专家指导下清除。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 严加密闭，防辐射。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿抗辐射防护服，戴抗辐射手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与还原剂、易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 0.2(以U计)(mg/m3)
前苏联MAC(mg/m3)： | 0.015(U)(mg/m3)
TLVTN： | 0.2mg(U)/m3
TLVWN： | 0.6mg(U)/m3
工程控制： | 严加密闭，防辐射。
呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿抗辐射防护服。
手防护： | 戴抗辐射手套。
其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

主要成分： | 含量:分析纯、化学纯≥98%。
外观与性状： | 黄色略带萤光的结晶。
熔点(℃)： | 60.2
沸点(℃)： | 118(分解)
相对密度(水=1)： | 2.807(13℃ )
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 无意义
临界压力(MPa)： | 无意义
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 溶于水、醇、醚，不溶于苯、甲苯、酸。
主要用途： | 用作氧化剂、影片着色剂，并用于砷、矾、乙酸、过氧化氢和血钠的测定。
其它理化性质： | 1.4967

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强还原剂、易燃或可燃物。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：135 mg/kg(大鼠腹腔) LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

这部分暂无资料

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 在污水处理厂处理和中和。或用安全掩埋法处置。破损容器禁止重新使用，要在规定场所掩埋。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 71004
UN编号： | 2981
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 铁路运输时，放射性物品按T71001～T71009的相应编号的规定运输。应有检查单位检查剂量后开具”放射性物品剂量检查证书“，根据放射剂量决定运输方法。包装须符合国际原子能机构规定要求。运输要专车专运，包装必须密封，并应有放射性专用标志。车皮托运，禁止溜放。车辆运输完毕应进行彻底清扫。运输前如检查出包装损坏，不予运输，必要时可派人押运。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第7 类放射性物品。