氯乙烷化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 氯乙烷
化学品英文名称： | chloroethane
中文名称2： | 乙基氯
英文名称2： | ethyl chloride
技术说明书编码： | 63
CAS No.： | 75-00-3
分子式： | C2H5Cl
分子量： | 64.52

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
氯乙烷 75-00-3

第三部分：危险性概述

健康危害： | 有刺激和麻醉作用。高浓度损害心、肝、肾。吸入2％～4％浓度时可引起运动失调、轻度痛觉减退，并很快出现知觉消失，但其刺激作用非常轻微；高浓度接触引起麻醉，出现中枢抑制，可出现循环和呼吸抑制。皮肤接触后可因局部迅速降温，造成冻伤。
燃爆危险： | 本品易燃，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 若有冻伤，就医治疗。
眼睛接触： |
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： |

第五部分：消防措施

危险特性： | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
灭火方法： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、活性金属粉末接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 50
TLVTN： | OSHA 1000ppm,2640mg/m3; ACGIH 100ppm,264mg/m3[皮]
TLVWN： | 未制定标准
工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。
呼吸系统防护： | 空气中浓度较高时，建议选择自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿防静电工作服。
手防护： | 戴防化学品手套。
其他防护： | 工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 无色气体，有类似醚样的气味。
熔点(℃)： | -140.8
沸点(℃)： | 12.5
相对密度(水=1)： | 0.92
相对蒸气密度(空气=1)： | 2.2
饱和蒸气压(kPa)： | 53.32(-3.9℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 1349.3
临界温度(℃)： | 187.2
临界压力(MPa)： | 5.23
辛醇/水分配系数的对数值： | 1.54
闪点(℃)： | -43(O.C)
引燃温度(℃)： | 510
爆炸上限%(V/V)： | 14.8
爆炸下限%(V/V)： | 3.6
溶解性： | 微溶于水，可混溶于多数有机溶剂。
主要用途： | 用作聚丙烯的催化剂，也用作冷冻剂、麻醉剂、杀虫剂等。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、钾、钠及其合金。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：160000mg/m3，2小时(大鼠吸入)

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境可能有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染，对水生生物应给予特别注意。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 21036
UN编号： | 1037
包装类别： | O52
包装方法： | 钢质气瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体。