三氧化二镍化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 三氧化二镍
化学品英文名称： | nickelic oxide
中文名称2： | 氧化高镍
英文名称2： | nickel peroxide
技术说明书编码： | 1319
CAS No.： | 1314-06-3
分子式： | Ni2O3
分子量： | 165.4

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
三氧化二镍 1314-06-3

第三部分：危险性概述

健康危害： | 吸入后对呼吸道有刺激性。可引起哮喘和肺嗜酸细胞增多症，可致支气管炎。对眼有刺激性。皮肤接触可引起皮炎和湿疹，常伴有剧烈瘙痒，称之为“镍痒症”。镍有致癌性。
燃爆危险： | 本品不燃，有毒，具致敏性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 未有特殊的燃烧爆炸特性。
有害燃烧产物： | 自然分解产物未知。
灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 0.5(按Ni 计)(mg/m3)
TLVTN： | 1mg/m3(按Ni计)
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 火焰原子吸收光谱法；α－糠偶酰二肟比色法
工程控制： | 密闭操作，局部排风。
呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿连衣式胶布防毒衣。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 尽可能减少直接接触。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分：理化特性

主要成分： | (以镍计)≥60％；盐酸不溶物≤ 0.2％；氯化物≤0.01％；硫酸盐≤0.06％；硝酸盐≤0.05％；铜≤0.01％；钴≤0.2％；碱金属及碱土金属＜0.3％。
外观与性状： | 黑色、有光泽的粉末。
熔点(℃)： | 无资料
沸点(℃)： | 无资料
相对密度(水=1)： | 4.83
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 无意义
临界压力(MPa)： | 无意义
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 不溶于水，溶于硫酸、硝酸、盐酸、氨水。
主要用途： | 用作陶瓷、玻璃、搪瓷的颜料, 并用于制镍粉。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强酸。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

这部分暂无资料

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 无资料
包装类别： | Z01
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；车间空气中镍及其无机化合物卫生标准 (GB 16210-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。