氮化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 氮
化学品英文名称： | nitrogen
中文名称2： | 氮气
技术说明书编码： | 33
CAS No.： | 7727-37-9
分子式： | N2
分子量： | 28.01

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
氮 ≥99.5％ 7727-37-9

第三部分：危险性概述

健康危害： | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。
燃爆危险： | 本品不燃。

第四部分：急救措施

皮肤接触： |
眼睛接触： |
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
食入： |

第五部分：消防措施

危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
有害燃烧产物： | 氮气。
灭火方法： | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | ACGIH 窒息性气体
TLVWN： | 未制定标准
工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。
呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护： | 一般不需特殊防护。
身体防护： | 穿一般作业工作服。
手防护： | 戴一般作业防护手套。
其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性

主要成分： | 含量: 高纯氮≥99.999％; 工业级 一级≥99.5％; 二级≥98.5％。
外观与性状： | 无色无臭气体。
熔点(℃)： | -209.8
沸点(℃)： | -195.6
相对密度(水=1)： | 0.81(-196℃)
相对蒸气密度(空气=1)： | 0.97
饱和蒸气压(kPa)： | 1026.42(-173℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | -147
临界压力(MPa)： | 3.4
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 微溶于水、乙醇。
主要用途： | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： |

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

这部分暂无资料

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 22005
UN编号： | 1066
包装类别： | O53
包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体。其它法规：工业用气态氮 (GB3864-83)。