二硝基仲丁基苯酚化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 二硝基仲丁基苯酚
化学品英文名称： | dinitrobutylphenol
英文名称2： | 2-sec-butyl-4,6-dinitrophenol
技术说明书编码： | 1647
CAS No.： | 88-85-7
分子式： | C10H12N2O5
分子量： | 240.21

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
二硝基仲丁基苯酚 88-85-7

第三部分：危险性概述

健康危害： | 直接作用于能量代谢过程，吸收后基础代谢率明显增加，体温增加。本品可经呼吸道和皮肤吸收进入体内。急性中毒有皮肤潮红、大汗、口渴、烦躁不安、全身乏力、心率和呼吸加快，高热可达40℃以上，可出现抽搐、肌肉强直、昏迷，最后血压下降而死亡。经口中毒可发生肝炎、粒细胞减少、心律紊乱等。 长期接触致皮肤损害。尚可致周围神经炎和白内障。
环境危害： | 对环境有严重危害，对水体可造成污染。
燃爆危险： | 本品易燃，高毒。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。用清水或2％～5％碳酸氢钠溶液洗胃。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。
灭火方法： | 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | 未制订标准
TLVWN： | 未制订标准
监测方法： | 4-氨基安替比林分光光度法；溶剂解吸－气相色谱法
工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。
呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿胶布防毒衣。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意检测毒物。

第九部分：理化特性

外观与性状： | 暗黄色蜡状固体。
熔点(℃)： | 69-73
沸点(℃)： | 无资料
相对密度(水=1)： | 1
相对蒸气密度(空气=1)： | 7.73
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无资料
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 40
引燃温度(℃)： | 无资料
爆炸上限%(V/V)： | 无资料
爆炸下限%(V/V)： | 无资料
主要用途： | 用于染料、有机合成、木材防腐等。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、强酸。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：25 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有严重危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 61893
包装方法： | 小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶、复合塑料瓶或铝瓶外普通木箱。
运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。中途停留时应远离火种、热源。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。