三氯硅烷化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 三氯硅烷
化学品英文名称： | trichlorosilane
中文名称2： | 硅仿
英文名称2： | silicochloroform
技术说明书编码： | 493
CAS No.： | 10025-78-2
分子式： | HCl3Si
分子量： | 135.44

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
三氯硅烷 10025-78-2

第三部分：危险性概述

健康危害： | 对眼和呼吸道粘膜有强烈刺激作用。高浓度下，引起角膜混浊、呼吸道炎症，甚至肺水肿。并可伴有头昏、头痛、乏力、恶心、呕吐、心慌等症状。溅在皮肤上，可引起坏死，溃疡长期不愈。 动物慢性中毒见慢性卡他性气管炎、支气管炎及早期肺硬化。
燃爆危险： | 本品易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 遇明火强烈燃烧。受高热分解产生有毒的氯化物气体。与氧化剂发生反应，有燃烧危险。极易挥发，在空气中发烟，遇水或水蒸气能产生热和有毒的腐蚀性烟雾。
有害燃烧产物： | 氯化氢、氧化硅。
灭火方法： | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、干砂。切忌使用水、泡沫、二氧化碳、酸碱灭火剂。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 3
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | 未制定标准
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 钼酸铵－丁基罗丹明B比色法
工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿胶布防毒衣。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 无色液体，极易挥发。
熔点(℃)： | -134
沸点(℃)： | 31.8
相对密度(水=1)： | 1.37
相对蒸气密度(空气=1)： | 4.7
饱和蒸气压(kPa)： | 53.33(14.5℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 无资料
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | -13.9
引燃温度(℃)： | 无资料
爆炸上限%(V/V)： | 无资料
爆炸下限%(V/V)： | 无资料
溶解性： | 溶于苯、醚等多数有机溶剂。
主要用途： | 用于制造硅酮化合物。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 酸类、强碱、强氧化剂、水、醇类、胺类。
避免接触的条件： | 潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：1030 mg/kg(大鼠经口) LC50：1500mg/m3，2小时(小鼠吸入)
刺激性： | 对眼及上呼吸道粘膜有刺激性。

第十二部分：生态学资料

这部分暂无资料

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 43049
UN编号： | 1295
包装类别： | O51
包装方法： | 安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
运输注意事项： | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第4.3 类遇湿易燃物品。