四氯化碳化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 四氯化碳
化学品英文名称： | carbon tetrachloride
中文名称2： | 四氯甲烷
英文名称2： | tetrachloromethane
技术说明书编码： | 852
CAS No.： | 56-23-5
分子式： | CCl4
分子量： | 153.84

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
四氯化碳 ≥99.5％ 56-23-5

第三部分：危险性概述

健康危害： | 高浓度本品蒸气对粘膜有轻度刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，对肝、肾有严重损害。 急性中毒：吸入较高浓度本品蒸气，最初出现眼及上呼吸道刺激症状。随后可出现中枢神经系统抑制和胃肠道症状。较严重病例数小时或数天后出现中毒性肝肾损伤。重者甚至发生肝坏死、肝昏迷或急性肾功能衰竭。吸入极高浓度可迅速出现昏迷、抽搐，可因室颤和呼吸中枢麻痹而猝死。口服中毒肝肾损害明显。少数病例发生周围神经炎、　球后视神经炎。皮肤直接接触可致损害。 慢性中毒：神经衰弱综合征、肝肾损害、皮炎。
燃爆危险： | 本品不燃，有毒。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。洗胃。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 本品不会燃烧，但遇明火或高温易产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。在潮湿的空气中逐渐分解成光气和氯化氢。
有害燃烧产物： | 光气、氯化物。
灭火方法： | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴安全护目境，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 25[皮]
前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准
TLVTN： | OSHA 10ppm; ACGIH 5ppm,31mg/m3[皮]
TLVWN： | ACGIH 10ppm,63mg/m3[皮]
监测方法： | 气相色谱法
工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。
呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 戴安全护目境。
身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。
手防护： | 戴防化学品手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。

第九部分：理化特性

主要成分： | 含量: 工业级 一级≥99.5％;二级≥99.0％。
外观与性状： | 无色有特臭的透明液体，极易挥发。
熔点(℃)： | -22.6
沸点(℃)： | 76.8
相对密度(水=1)： | 1.6
相对蒸气密度(空气=1)： | 5.3
饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(23℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 364.9
临界温度(℃)： | 283.2
临界压力(MPa)： | 45.58
辛醇/水分配系数的对数值： | 2.6
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 微溶于水，易溶于多数有机溶剂。
主要用途： | 用于有机合成、致冷剂、杀虫剂。亦作有机溶剂。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 活性金属粉末、强氧化剂。
避免接触的条件： | 光照。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：2350 mg/kg(大鼠经口)；5070 mg/kg(大鼠经皮) LC50：50400mg/m3，4小时(大鼠吸入)
刺激性： | 家兔经眼：500mg/24小时，轻度刺激。家兔经皮： 4mg，轻度刺激。

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 四氯化碳属高蓄积性物，在哺乳动物的肝部可产生蓄积，对鲑鱼可致肝癌。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 61554
UN编号： | 1846
包装类别： | O52
包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。