1,2-乙二胺化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 1,2-乙二胺
化学品英文名称： | 1,2-ethylenediamine
中文名称2： | 1,2-二氨基乙烷
英文名称2： | 1,2-diaminoethane
技术说明书编码： | 903
CAS No.： | 107-15-3
分子式： | C2H8N2
分子量： | 60.1

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
1,2-乙二胺 ≥98.0％ 107-15-3

第三部分：危险性概述

健康危害： | 本品蒸气对粘膜和皮肤有强烈刺激性。接触本品蒸气引起结膜炎、支气管炎、肺炎或肺水肿，并可发生接触性皮炎。可有肝、肾损害。皮肤和眼直接接触其液体可致灼伤。 本品可引起职业性哮喘。
环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险： | 本品易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与乙酸、乙酸酐、二硫化碳、氯磺酸、盐酸、硝酸、硫酸、发烟硫酸、过氯酸等剧烈反应。能腐蚀铜及其合金。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
灭火方法： | 用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防腐工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 4
前苏联MAC(mg/m3)： | 2
TLVTN： | OSHA 10ppm,25mg/m3; ACGIH 10ppm,25mg/m3
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 溶剂解吸－气相色谱法
工程控制： | 密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿防腐工作服。
手防护： | 戴橡胶耐油手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

第九部分：理化特性

主要成分： | 含量: 一级≥98.0％; 二级≥70.0％。
外观与性状： | 无色或微黄色粘稠液体，有类似氨的气味。
熔点(℃)： | 8.5
沸点(℃)： | 117.2
相对密度(水=1)： | 0.9
相对蒸气密度(空气=1)： | 2.07
饱和蒸气压(kPa)： | 1.43(20℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 1891.9
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | -1.2
闪点(℃)： | 43
引燃温度(℃)： | 385
爆炸上限%(V/V)： | 16.6
爆炸下限%(V/V)： | 2.7
溶解性： | 溶于水、醇，不溶于苯，微溶于乙醚。
主要用途： | 用于有机合成和农药、活性染料、医药、环氧树脂固化剂等的制取。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 酸类、酰基氯、酸酐、强氧化剂。
避免接触的条件： | 空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：1298 mg/kg(大鼠经口)；730 mg/kg(兔经皮) LC50：300 mg/m3(小鼠吸入)
刺激性： | 家兔经眼： 675μg ，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 450mg，中度刺激。

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 82028
UN编号： | 1604
包装类别： | O52
包装方法： | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品；车间空气中乙二胺卫生标准 (GB 11517-89)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。