铬酸钙化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 铬酸钙
化学品英文名称： | calcium chromate
英文名称2： | calcium chrome yellow
技术说明书编码： | 2359
CAS No.： | 13765-19-0
分子式： | CaCrO4·2H2O
分子量： | 192.12

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
铬酸钙 13765-19-0

第三部分：危险性概述

健康危害： | 对眼、皮肤和粘膜具腐蚀性，可造成严重灼伤。吸入引起咽痛、咳嗽、气短，可致过敏性哮喘和肺炎。长期接触能引起鼻粘膜溃疡和鼻中隔穿孔。可引起肺癌。
环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险： | 本品助燃，有毒，为致癌物，具腐蚀性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 强氧化剂。接触有机物有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。
有害燃烧产物： | 氧化钙、氧化铬。
灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防腐防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用干燥的砂土、蛭石或其它惰性材料覆盖。用洁净的铲子收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与还原剂、易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 0.05(CrO3)(mg/m3)
前苏联MAC(mg/m3)： | 0.01(CrO3)(mg/m3)
TLVTN： | 0.001mg(Cr)/m3
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 火焰原子吸收光谱法
工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。
呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿连衣式胶布防毒衣。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状： | 黄色单斜棱形结晶。
熔点(℃)： | 200(-2H2O)
沸点(℃)： | 无资料
相对密度(水=1)： | >1(20℃)
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 无意义
临界压力(MPa)： | 无意义
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 难溶于水，不溶于醇，溶于稀酸。
主要用途： | 用作氧化剂、腐蚀抑制剂，用于电池去极化反应，制颜料及金属铬等。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 还原剂、易燃或可燃物。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 在规定的处理厂处理和中和。破损容器禁止重新使用，要在规定场所掩埋。量小时，小心用硫酸将3%溶液酸化到PH=2。逐渐加入过量50% 的亚硫酸氢钠溶液并不断搅拌，进一步加入10% 亚硫酸钠溶液。如果没有反应迹象（温度不上升），小心加入更多酸。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 无资料
包装方法： | 无资料。
运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与还原剂、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。