三氧化铬化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 三氧化铬
化学品英文名称： | chromium trioxide
中文名称2： | 铬酸酐
英文名称2： | chromic anhydride
技术说明书编码： | 571
CAS No.： | 1333-82-0
分子式： | CrO3
分子量： | 100.01

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
三氧化铬 ≥99.5% 1333-82-0

第三部分：危险性概述

健康危害： | 急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛、血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。 慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。
环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险： | 本品助燃，高毒，为致癌物，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 强氧化剂。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与还原性物质如镁粉、铝粉、硫、磷等混合后, 经摩擦或撞击, 能引起燃烧或爆炸。具有较强的腐蚀性。
有害燃烧产物： | 可能产生有害的毒性烟雾。
灭火方法： | 采用雾状水、砂土灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过75％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 0.05[CrO3]
前苏联MAC(mg/m3)： | 0.01[Cr]
TLVTN： | OSHA 0.1mg[CrO3]/m3; ACGIH 0.05mg[Cr]/m3
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 二苯碳酰二肼比色法；火焰原子吸收光谱法
工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿聚乙烯防毒服。
手防护： | 戴橡胶手套。
其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

主要成分： | 含量:工业级 一级≥99.5％。
外观与性状： | 暗红色或暗紫色斜方结晶，易潮解。
熔点(℃)： | 196
沸点(℃)： | 分解
相对密度(水=1)： | 2.7
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 无资料
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 无意义
临界压力(MPa)： | 无意义
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 溶于水、硫酸、硝酸。
主要用途： | 用于电镀工业、医药工业、印刷工业、鞣革和织物媒染。
其它理化性质： | 230

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 易燃或可燃物、强还原剂、活性金属粉末、硫、磷。
避免接触的条件： | 潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：80 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料
刺激性： | 高浓度时有明显的局部刺激作用和腐蚀作用。

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 该物质对环境有危害，对水体可造成污染，在对人类重要食物链中，特别是在肉类、贝类体内发生生物蓄积。

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 51519
UN编号： | 1463
包装类别： | O52
包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。