三氯化锑化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 三氯化锑
化学品英文名称： | antimony trichloride
中文名称2： | 氯化亚锑
技术说明书编码： | 969
CAS No.： | 10025-91-9
分子式： | SbCl3
分子量： | 228.11

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
三氯化锑 10025-91-9

第三部分：危险性概述

健康危害： | 高浓度对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。可引起支气管炎、肺炎、肺水肿。本品溅落在皮肤上，遇水产生盐酸和热可灼伤皮肤，并可因锑吸收而引起锑中毒全身性症状，如肝肿大，肝功能异常。
燃爆危险： | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。遇Ｈ发泡剂立即燃烧。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。
有害燃烧产物： | 氯化物。
灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。用雾状水保持火场中容器冷却。灭火剂：二氧化碳、干粉。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收，转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与还原剂、醇类、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 1
前苏联MAC(mg/m3)： | 0.3[Sb]
TLVTN： | OSHA 0.5mg[Sb]/m3; ACGIH 0.5mg[Sb]/m3
TLVWN： | 未制定标准
监测方法： | 火焰原子吸收光谱法
工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。，佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。
手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 白色易潮解的透明斜方结晶体，在空气中发烟。
熔点(℃)： | 73.4
沸点(℃)： | 223.5
相对密度(水=1)： | 3.14
相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料
饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(49.2℃))
燃烧热(kJ/mol)： | 无意义
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 无意义
引燃温度(℃)： | 无意义
爆炸上限%(V/V)： | 无意义
爆炸下限%(V/V)： | 无意义
溶解性： | 溶于醇、丙酮、苯等。
主要用途： | 用作分析试剂、催化剂及用于有机合成。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强还原剂、水、醇类、碱类。
避免接触的条件： | 潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：525 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

这部分暂无资料

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 81046
UN编号： | 1733
包装类别： | O52
包装方法： | 中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋外塑料桶（固体）；塑料桶（液体）；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。
运输注意事项： | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与还原剂、醇类、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品；车间空气中锑及其化合物卫生标准(GB 8774-88)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。