顺丁烯二酸酐化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

化学品中文名称： | 顺丁烯二酸酐
化学品英文名称： | cis-butenedioic anhydride
中文名称2： | 马来酸酐
英文名称2： | maleic anhydride
技术说明书编码： | 1255
CAS No.： | 108-31-6
分子式： | C4H2O3
分子量： | 98.06

第二部分：成分/组成信息

有害物成分 含量 CAS No.: | 有害物成分 | 含量 | CAS No.
顺丁烯二酸酐 108-31-6

第三部分：危险性概述

健康危害： | 本品粉尘和蒸气具有刺激性。吸入后可引起咽炎、喉炎和支气管炎。可伴有腹痛。眼和皮肤直接接触有明显刺激作用，并引起灼伤。 慢性影响：慢性结膜炎，鼻粘膜溃疡和炎症。有致敏性，可引起皮疹和哮喘。
燃爆危险： | 本品可燃，有毒，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤，具致敏性。

第四部分：急救措施

皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施

危险特性： | 粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。
有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)： | 1
TLVTN： | OSHA 0.25ppm,1mg/m3; ACGIH 0.25ppm,1mg/m3
TLVWN： | 未制定标准
工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。
身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。
手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护： | 工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

主要成分： | 纯品
外观与性状： | 无色针状结晶。
熔点(℃)： | 52.8
沸点(℃)： | 202
相对密度(水=1)： | 1.48
相对蒸气密度(空气=1)： | 3.38
饱和蒸气压(kPa)： | 0.02/20℃)
燃烧热(kJ/mol)： | 1390
临界温度(℃)： | 无资料
临界压力(MPa)： | 无资料
辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料
闪点(℃)： | 110(O.C)
引燃温度(℃)： | 447
爆炸上限%(V/V)： | 7.1
爆炸下限%(V/V)： | 1.4
溶解性： | 溶于水、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。
主要用途： | 制造聚合物、共聚物，也用于合成树脂、涂料、农药、医药、食品、及润滑油添加剂等。

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物： | 强氧化剂、强还原剂、强酸、强碱、碱金属、水。
避免接触的条件： | 潮湿空气。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性： | LD50：400 mg/kg(大鼠经口)；2620 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料

第十二部分：生态学资料

其它有害作用： | 空气中嗅觉阈浓度: 0.325-0.425ppm

第十三部分：废弃处置

废弃物性质废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。

第十四部分：运输信息

危险货物编号： | 81624
UN编号： | 2215
包装方法： | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋外塑料桶（固体）；塑料桶（液体）。
运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

第十五部分：法规信息

法规信息： | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。