无人机机载雷达系统操作规程
1. 安装无人机两侧起落架，匹配起落架和机身底部两侧安装装置的红色标记后嵌入到底，滑动锁扣到底并旋转锁紧（红色标记应对齐）。
2. 按先后顺序分别展开飞行器两侧前、后机臂，锁紧机臂并展开桨叶。
3. 确保电池和电池仓的接口及表面干燥无水，安装无人机电池（两块TB65电池）；安装遥控器电池（WB37电池），并检查电池电量（先短按一次电池电量按键，再长按3秒可开启/关闭电源）。
4. 按住飞行器的云台相机解锁按键，移除飞行器云台接口保护盖；移除云台接口保护盖和相机保护盖。
5. 对准云台相机上的白点与飞行器云台接口的红点，嵌入安装位置，旋转云台相机接口至锁定位置（红点对齐），以固定云台。安装后，请确认云台锁紧到位。
6. 把飞行器放置在平整开阔地面上，用户距离飞行器5米并面朝机尾。
7. 依次开启飞行器和遥控器电源，并确保两者已对频，且具有飞行器控制权。
8. 运行 DJI Pilot 2 App，确保“精准定位设置-RTK设置”中定位和定向状态均为FLX，进入飞行界面。
9. 飞行器具备自动返航功能，请在起飞前成功记录返航点，以防飞行器因为低电量或者与遥控器失去连接造成飞行器丢失或坠毁。
10. 等待飞行器状态指示灯绿灯闪烁（若智能飞行电池温度较低，请使用电池加热功能，确保温度满足起飞条件）。
11. 执行掰杆动作，启动电机。往上缓慢推动油门杆，让飞行器平稳起飞。如无特殊需要，强烈建议使用飞行档位“N档”。
12. 飞行器飞行高度请保持120米以下，超过120米的飞行高度，可能存在法律风险，请先了解当地法律法规，合法飞行。
13. 使用DJI RC Plus 遥控器，通过按键切换点云显示模式、预览实时点云及控制云台角度。
14. 在飞行界面右上方相机参数栏调整相机参数，确保照片曝光正常。点击Auto切换相机挡位，进行点云录制时推荐使用Auto 挡。
15. 执行航线任务或手动飞行获取点云数据，并可在作业现场进行点云预览、回放及拼接点云模型。
16. 请根据需要获取本地PPK数据；录制的点云数据将存储于L2负载的 micro SD 卡中，存储目录为micro SD: DCIM/DJI_ YYYYMMDDHHMM序号 XXX（自定义）。
17. 需要下降时，缓慢下拉油门杆，使飞行器缓慢下降于平整地面。
18. 落地后，将油门杆拉到最低的位置并保持至电机停止。
19. 停机后依次关闭飞行器和遥控器电源。
20. 关闭飞行器电源后，按住飞行器的云台相机解锁按键，再旋转移除云台相机。
21. 请将机身擦拭干净，确保无水后，再放入包装，存放于常温、干燥通风处。
22. 本产品支持软件：大疆智图。请从大疆官网下载，https://enterprise.dji.com/cn/dji-terra/downloads。
23. Matrice 350 RTK用户手册，官网下载地址：https://dl.djicdn.com/downloads/matrice_350_rtk/20231228/Matrice_350_RTK_User_Manual_cnII.pdf
24. 禅思 L2用户手册，官网下载地址：https://dl.djicdn.com/downloads/Zenmuse_L2/20231122/Zenmuse_L2_User_Manual_v1.0_CHS.pdf 

BS65 智能电池箱使用规程及充电注意事项
1. BS65 智能电池箱提供8个TB65 电池接口，4个WB37电池接口，1个USB-C维护接口，以及1个USB-C和1个USB-A充电接口，最多可同时为2块TB65 电池和1块WB37 电池充电。
2. 使用 AC 电源线连接电池箱的电源接口至交流电源。
3. 短按电源按键开启电池箱，电源按键指示灯绿灯常亮。充电时请确保电池接口及电池表面干燥无水。
4. 为 TB65 电池充电：对齐TB65 电池与电池接口的橙色对位标记，插入电池。将充电模式切换开关拨至存储模式、待命模式或标准模式（存储模式：依次将每组电池充至50%，充完后保持50%，有利于长期存储电池。待命模式：依次将每组电池充至90%，充完后保持 90%，方便电池快速使用。标准模式：依次将每组电池充至100%。）。
5. 为 WB37 电池充电：插入电池，电池箱优先为电量最高的电池充电。
6. 为DJI RC Plus遥控器充电：使用双头USB-C数据线连接遥控器至电池箱的USB-C充电接口。
7. 电池指示灯：绿灯闪烁-充电中；绿灯常亮-充电完成；黄灯闪烁-电池加热/冷却中；黄灯常亮-排队充电；红灯闪烁-通信异常，请尝试重新插拔电池或使用其他充电接口。
8. 电池箱指示灯：黄灯闪烁-电池箱升级中；红灯常亮且蜂鸣器鸣叫-电池箱故障。
9. 存储模式与待命模式保持电量需要电池箱持续供电。待命模式一直保持高电量将影响电池寿命，非特殊场景（如应急等）建议充完电后关闭电池箱电源。
10. 保持电池箱内部干燥，切勿进入水、油等液体。使用时请将电池箱平稳放置，并注意绝缘及防火。
11. 请勿合上电池箱进行充电，以保持通风和散热。
12. 电池箱仅适用于为TB65智能飞行电池及WB37智能电池充电，请勿为其他型号电池充电。
13. 请勿用手或其他物体触碰金属端子。若金属端子附着异物，请在电源关闭状态下用干布擦拭干净。
14. 若经过长时间空运或环境气压变化，电池箱内部气压可能改变。此时压力均衡阀会自动调节使箱内外气压均衡，无需手动调整。
15. 请使用除尘器吹清除电池箱中的沙尘。
政策性注意事项
1. 遵守法律法规：确保您了解和遵守中国的相关无人机法律法规。根据中国的无人机管理规定，您可能需要注册和获得许可证才能合法操作无人机。
2. 注册登记：根据中国的无人机管理要求，您可能需要将无人机进行注册登记，并在操作过程中携带相应的登记证明文件。
3. 飞行限制区域：避免在禁飞区、机场附近、军事设施周围等限制区域内飞行。请查阅相关地图或使用无人机应用程序以获取飞行限制区域的信息。
4. 了解当地规定：如果您打算在特定区域内操作无人机（如景区、公园等），请了解并遵守当地的额外规定和限制。
5. 飞行高度限制：根据中国的规定，民用无人机的最高飞行高度通常为120米（400英尺）。确保您不会超出允许的飞行高度。
6. 接受培训：参加合适的培训课程，掌握无人机的操作技巧和安全知识。
7. 飞行安全距离：与人群、建筑物、车辆等保持安全距离，避免对他人或财产造成危险。
8. 隐私保护：尊重他人的隐私权，避免在未经允许的情况下拍摄他人或私人财产。
9. 保持清醒，请勿酒后执行飞行任务。

技术性注意事项
1. 了解无人机规格：详细了解本机的规格和性能参数，包括最大飞行速度、飞行时间、控制距离等。确保您对无人机的功能和限制有充分的了解。
2. 熟悉遥控器操作：熟悉并掌握无人机遥控器的各种功能和操作方式。了解每个按钮、摇杆或触摸屏的作用，并熟悉其位置和使用方法。
3. 校准和预飞检查：在每次飞行前，进行校准和预飞检查。校准包括水平校准、罗盘校准等，以确保无人机能够正常工作。预飞检查包括检查电池电量、传感器状态、相机设置等。
4. 飞行模式选择：根据实际需求和环境选择适当的飞行模式，如手动模式、自动模式等。确保您了解不同飞行模式的特点和限制，并正确配置和切换模式。
5. GPS信号和姿态校准：在飞行前确保无人机获取足够的GPS信号，并进行姿态校准，以确保飞行稳定和精确定位。
6. 飞行路径规划：在进行长距离或特定任务的飞行时，提前规划好飞行路径，并使用相关软件或设备进行航线规划和导航。
7. 避障系统：请了解避障系统工作原理和限制。避免在复杂环境中飞行，以减少碰撞风险。
8. 飞行姿态和动作控制：熟悉并掌握飞行姿态和动作控制技巧，包括起飞、降落、悬停、转弯、飞行速度控制等。
9. 摄影和录像技巧：如果您使用无人机进行摄影或录像，学习和实践相关的拍摄技巧，如稳定拍摄、合理构图、追踪拍摄等。
10. 故障处理和紧急情况应对：学习和训练如何处理无人机故障和应对紧急情况。了解如何进行紧急返航、手动降落等操作，以及如何应对电池耗尽、信号丢失等问题。

飞行环境要求
1. 恶劣天气下请勿飞行，如大风(风速大于 12 m/s)。雨中飞行务必遵循IP55防护等级说明所述要求，请勿在大雨（24小时降雨量大于100mm）的情况下飞行。
2. 在空气能见度较差的情况下(例如雾霾、雨天)，激光雷达的有效检测范围将会减小，且可能在空中出现点云噪点,如对最终点云数据质量有较高要求,使用时请尽量避开以上情况。
3. 确保飞行器在空旷、无遮挡、平整的地面起飞，需远离周边建筑物、树木、人群、水面等，并尽可能保证飞行器在视距范围内飞行，以保证飞行安全。
4. 若环境光照条件较差，DJI Pilot 2 App的导航信息模块将显示为视觉或红外感知系统失效，此时飞行器视觉系统及红外感知系统可能无法正常工作，将会无法主动躲避障碍物。请通过飞行界面时刻观察周边环境，并保持对飞行器的控制，以保证飞行安全。
5. 夜间飞行请勿关闭补光灯，并开启夜航灯，以保证飞行安全。
6. 请勿在移动的物体表面起飞(例如行进中的汽车、船只)。
7. 起降时请避开沙尘路面，否则将影响电机使用寿命。
8. 高海拔地区由于环境因素导致飞行器电池及动力系统性能下降，飞行性能将会受到影响。
9. 在南北极圈内飞行器无法使用N挡(定位模式)飞行，请谨慎使用。

无线通讯要求
1. 确保飞行器天线完好无破损或脱落。
2. 确保在开阔空旷处或高地操控飞行器。高大的钢筋建筑物、山体、岩石、树林可能对飞行器的 GNSS 及图传信号造成遮挡。
3. 其他无线设备会对遥控器产生干扰，建议使用遥控器控制飞行器飞行时关闭周边Wi-Fi和蓝牙设备。
4. 在电磁干扰源附近飞行时请务必保持谨慎，持续观察DJI Pilot2 App的图传画面是否卡顿，以及图传信号强度是否为弱。电磁干扰源包括但不限于:高压电线、高压输电站、移动电话基站和电视广播信号塔。若在上述场所飞行并出现干扰信号过大的情况，飞行器可能无法正常飞行，请按照 DJI Pilot 2 App提示尽快返航降落，以保证飞行安全。

飞行前检查列表
1. 遥控器、飞行器电池电量充足，且飞行器电池安装到位并锁紧。
2. 确保飞行器螺旋桨安装紧固、无破损变形，电机和螺旋桨干净无异物，螺旋桨和机臂完全展开，且机臂套筒、起落架均已锁紧。
3. 请务必确认云台已稳固安装于飞行器上。
4. 所有设备固件均为官网最新版本。
5. 确保视觉系统、FPV飞行相机、云台相机的镜头，以及红外传感器、补光灯的镜片均无异物、脏污或指纹等，且不被机身上的负载或外部配件等遮挡。
6. 确保 micro SD 卡槽、扩展接口和网卡仓等盖子均盖紧，否则将影响产品防护性能。
7. 确保遥控器天线已展开。获取良好的GPS信号。
8. 开启遥控器与飞行器，确保飞行挡位切换开关位于N挡，并检查遥控器状态指示灯和飞行控制权限按键是否绿灯常亮，确保飞行器与遥控器对频状态正常，且具有飞行器控制权。
9. 将飞行器放置于户外平整开阔地带，确保周边无障碍物、建筑物、树木等，飞手距离飞行器5米并面朝机尾。保持全程双手控制飞行器。
10. 进入DJI Pilot 2 App飞行界面，根据“飞前检查”列表对飞行器相关参数进行检查，如失控行为（强烈建议设置为自动返航）、摇杆模式、返航高度、避障距离等飞行安全相关参数，以确保参数设置符合自身需求，保证飞行安全。
11. 如多架飞行器同时作业，请划分空域避免空中相撞。

其他注意事项
1. 本产品为精密测量仪器，请轻拿轻放，切勿摔落。
2. 切勿将激光雷达窗口对准强能量源，如激光束或其他处于使用状态中的激光雷达。
3. 切勿用手触摸激光雷达窗口，如有污点或灰尘，请用湿润的镜头清洁布进行清洁。
4. 切勿用手或硬物直接接触相机镜头，否则会导致相机成像模糊，请使用柔软干燥的清洁布擦拭镜头表面，切勿使用含酒精等易挥发成分的液体或碱性清洁剂进行清洁。
5. 使用时切勿遮挡视觉系统摄像头和红外测距传感器，否则将导致飞行不稳定，引发飞行事故。
6. 请勿频繁启动或关闭设备，关机后请间隔30秒以上再重启设备，否则会影响相机机芯寿命。
7. 请勿贴近旋转的螺旋桨及电机，以防割伤。无人机桨叶轻薄，请小心操作以防意外划伤。
8. 夜航灯工作时，请勿直视，以防造成视力损伤。
9. 通电过程中请勿直接触碰相机外壳与激光雷达窗口，避免烫伤。
10. 使用过程中，请勿带电插拔micro SD 卡。
11. 结束拍照或点云录制后，需等待60秒后再关闭电源或取出micro SD卡，否则可能导致点云精度不佳或文件损坏。
12. 查看点云 3D 模型时，确保遥控器与飞行器处于连接状态。
13. 点云文件过小（<2kB）时，会出现无法解析的情况。为确保数据有效性，推荐录制时长 >2分钟，并确保打开惯导标定。
14. 飞行器存储与运输过程中，务必将云台相机从飞行器上取下，否则将导致减震球使用寿命降低甚至损坏。
15. 请确保云台接口及云台表面干燥无水，再对云台进行安装。
16. 使用或存储过程中，请盖好micro SD卡保护盖，以免水汽或灰尘进入。
17. 无人机空载时最长飞行时间约55分钟，遥控器最长工作时长约3小时，请合理安排充电（遥控器完全充满需2小时）。
18. 飞行过程中若出现仅有单块电池可正常供电，请尽快降落并更换电池。
19. 充电时请确保电池接口及电池表面干燥无水。
20. 打开micro SD 卡保护盖、扩展接口和网卡仓等盖子前，需将机身表面擦拭干净
21. 请将机身擦拭干净，确保无水后，再放入包装，存放于常温、干燥通风处。推荐存储环境相对湿度小于40%，温度为20±5℃。请勿将相机放在阳光直射、通风不良的地点，或暖气、加热器等热源附近。
22. 使用下置单云台组件将L2雷达安装至飞行器，确保云台组件连接至飞行器底部右侧USB-C接口（面对机头时），否则测绘精度将会下降。
23. 推荐负载与录制对象距离大于5m且小于150m。目标物距离小于30m时，精度可能会下降。
24. 当飞行器负载重量或安装位置变化较大时，重心会发生偏移，为提升起飞过程的姿态稳定性，需要进行重心校准。
25. 飞行器起飞前若需要进行指南针校准，运行DJI Pilot2 App后，界面上将会出现指南针校准的提示，成功校准后该提示将会消失。
26. 飞行器具备自动返航功能，根据返航触发方式主要分为智能返航、智能低电量返航以及失控返航。请在起飞前成功记录返航点，以防飞行器因为低电量或者与遥控器失去连接造成飞行器丢失或坠毁。如果GNSS 信号良好，当用户主动开启智能返航、飞行器低电量触发智能低电量返航、遥控器与飞行器之间失去通讯信号以及图传信号触发失控返航时，飞行器将自动返回返航点并降落。
27. 用户可在 DJI Pilot 2 App 中设置飞行器避障刹停距离以及告警距离，飞行器可在避障刹停距离外自动刹停。一旦飞行器进入告警距离内，App将显示黄色预警，当障碍物距离接近避障刹停距离时，App将显示红色预警。
28. 飞行器具备飞行数据记录功能。使用过程中，所有飞行相关数据都将存储于飞行器中，保持飞行器开启并连接至个人电脑，通过DJI Assistant 2(行业系列)或DJI Pilot 2 App可导出飞行数据。
29. [bookmark: _GoBack]超过 10 天不使用电池，请将电池充电或放电至40% ~60% 电量存放，否则可能会影响电池的使用寿命。如需将满电的电池放电，可以通过 DJI Pilot 2 App开启电池存储自放电模式（由满电放电至60%约需6天时间，放电过程电池温度可能会升高，属正常现象）。
