[bookmark: _GoBack]显微镜DM2500使用注意事项：
1、保持桌面整洁，工具使用完后请放回原处；
2、转换显微镜物镜时应旋转物镜座，请勿直接用手直接拨动物镜进行切换；
3、使用完显微镜/解剖镜时请及时将灯关闭或调至最暗；
4、离开办公室前请关闭所有电源，并将电脑、显微镜、解剖镜用防尘罩罩好。

显微镜DM2500照相系统使用说明：
1、 打开桌面快捷方式LAS core
2、 拍照:选择对应的放大倍数（Mict）-调整白平衡（鼠标左键在画面上拉出一个小框，选择白平衡）-获取图像（保存位置：我的电脑/共享文件/Leica Application Suite/Image）-点获取，重新获取图像
3、 添加比例尺：选择倍数（Mict）-添加标尺（右侧选项中第一个）-比例尺-调整比例尺（颜色；背景-透明度0；样式-横向/纵向；合并全部-保存图像中含有比例尺）
5、长度测量（只能获得单次测量数据，不能输出Excel，需手动记下测量数据）：处理-注释-基本注释-线选项中下拉菜单选择距离线-选中显示-鼠标进行测量（每次测量前需重新选择一次“距离线”） 
