北京林业大学林学实验教学中心超净工作室安全承诺书
实验室负责人：韩婧                         
	1
	我已阅读《北京林业大学实验室安全管理办法（试行）》、《北京林业大学科研类实验室安全事故防范措施与应急预案》、《北京林业大学林学实验教学中心安全守则》和《北京林业大学林学实验教学中心学生实验守则》，参加了实验室安全培训，了解各项安全制度。

	2
	我已取得北京林业大学实验室安全知识考试合格证书。

	3
	我已接受所在实验室负责人对我进行的有关安全的教育培训，我了解了所在实验室的特点如下：

	
	a. 实验中存在的风险：
1) 火灾风险：酒精灯的火焰不易被看见，如果不小心接触到易燃物，可能引起火灾。如果酒精灯有损坏，酒精可能泄露出来，增加火灾风险。
2) 爆炸：在特定条件下，附近有明火或酒精灯本身有缺陷，酒精灯可能发生爆炸。
3) [bookmark: _GoBack]烫伤：酒精灯的火焰温度很高，不小心碰倒可能会造成烫伤。
4) 紫外灯灼伤皮肤
5) 接种微生物引起人体感染
6) 玻璃器皿刺伤、割伤

	
	b. 危险源及其防护：
危险源：
1） 易燃液体
2） 加热仪器（红外灭菌器）
3） 真菌、细菌等微生物
4） 易碎的玻璃器皿
5） 紫外光线
防护：
1） 使用现场必须配备灭火毯、灭火器，使用前要必须查看灭火毯的位置，检查灭火器是否有效。
2） 穿好实验服、带好护目镜、口罩、胶皮手套，并将长发扎起后方可进入超净工作室。
3） 超净台使用前需用紫外灯照射30分钟，使用时，请关掉紫外灯，开启照明灯，以免灼伤皮肤。
4） 超净工作台使用过程中上拉挡板不可超过15cm。
5） 实验过程中如果划破皮肤应立即停止实验进行伤口处理，防止发生意外感染！
6） 双手酒精消毒后，需擦干或晾干后方可靠近酒精灯火焰。
7） 酒精灯使用前，做好实验区域整理工作，保证周围无易燃易爆以及助燃物品。灯边最好放一块湿抹布备用。
8） 酒精灯内应添加95%的酒精。
9） 添加酒精时，要盖灭火焰，同时，远离超净工作台（最好水槽边进行），以防加入酒精时酒精洒出埋下火灾隐患。
10） 酒精灯内酒精应控制在1/4到2/3之间。（注：酒精量超过酒精灯容积2/3，点燃时可能因酒精挥发、膨胀外溢而失火；酒精量少于酒精灯容积1/4，灯里充满着酒精蒸汽与空气爆炸混合物，点燃时会引起爆炸）。同时检查酒精灯灯芯的固定情况，以防灯芯掉落造成酒精等内燃烧。
11） 必须使用防爆酒精灯专用灯芯。
12） 点燃酒精灯前，需认真检查酒精灯，确认酒精灯完好无裂缝方可使用！取下灯帽后，先提起灯芯套管，将聚集在瓶内的酒精蒸汽释放。
13） 绝对禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯。
14） 绝对禁止酒精灯灼烧后未冷却的物品直接放入易燃液体中。
15） 熄灭酒精灯时，先用灯帽灭火（至少盖两次），接着上提释放余热后再盖上，坚决不能用嘴吹灭。
16） 严禁酒精灯点燃时使用人离场。
17） 实验中注意不要碰倒酒精灯，以免引起火灾。
18） 实验结束后应立即清理台面，并进行洗手、消毒！
19） 实验室禁止饮食。

	
	c. 超净工作室主要险情应急处理方式：
1） 酒精灯着火：万一有洒出的酒精在桌上燃烧起来，应立即用灭火毯扑盖！必要时使用灭火器。酒精灯内部起火时，我们应该迅速用镊子把灯芯拔出让气压正常，以防爆炸，然后用灭火毯扑灭明火。如果火情严重，应立即撤离，并迅速报告学校保卫处（62336110）。
2） 玻璃器皿割伤：先将伤口处的玻璃碎片取出，若伤口不大，立即生理盐水冲洗伤口，碘伏消毒，敷创可贴或用纱布包扎好。伤口较大或割破了主血管，则应用力按住主血管，防止大出血，及时送医院治疗。
3） 烫伤：轻度烫伤可用冷水疗法止痛，再涂烫伤膏；较重的烧伤或烫伤，不要弄破水泡，以防止感染，用消毒纱布轻轻包扎伤处送医院治疗。
4） 实验室化学灼伤：强酸、强碱以及过氧化氢等化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，立即脱掉实验服，摘掉手套，并用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%~5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。每一实验室内备有专用洗眼水龙头。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。其他在场人员应赶紧通知实验室管理员，并封锁现场，防止不知情人员误伤。
5） 实验室火灾：发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延。并迅速报告学校保卫处（62336110）；视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等。明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生。明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救；包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。 可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干沙或干粉灭火器等来灭火。依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导。


	４
	我知道我有责任对跟我一起做实验的人员进行安全教育和培训。


我已熟读超净工作室的使用安全须知，掌握仪器操作规程及注意事项，熟悉应急处理预案；熟悉灭火器、灭火毯、洗眼器及紧急喷淋装置的使用方法和逃生线路；自觉遵守北京林业大学及林学实验教学中心的各项规章制度；主动制止实验室内其他人的不安全行为，发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向实验室管理人员报告，并按管理人员要求进行紧急处理。如因本人违反国家法规和学校学院的制度而造成的事故，本人愿承担相应的责任。                                                                            
承诺人签字：
承诺人学号或工号：       
联系电话：       
年     月      日
